WB32F10x Standard Peripherals Firmware Library

宏定义 | 函数
wb32f10x_sfm.h 文件参考

This file contains all the functions prototypes for the SFM firmware library. 更多...

`#include "wb32f10x.h"`

浏览源代码.

## 宏定义
#define | SFM_USBP_DETECT_SE0 0x0100
#define | SFM_USBP_DETECT_JSTAT 0x0200
#define | SFM_USBP_DETECT_KSTAT 0x0400
#define | SFM_USBP_DETECT_SE1 0x0800
#define | SFM_USBP_FLAG_SE0 0x01
#define | SFM_USBP_FLAG_JSTAT 0x02
#define | SFM_USBP_FLAG_KSTAT 0x04
#define | SFM_USBP_FLAG_SE1 0x08

## 函数
void | CRC_SFM_DeInit (void)
| Deinitializes the CRC and SFM peripheral registers to their default reset values. 更多...
uint32_t | SFM_ComputeBit1Number (uint32_t Data)
| Returns the number of bit 1 in a word(32-bit). 更多...
void | SFM_ExpandBits (uint32_t Data, uint32_t *pBuffer, uint32_t ExpandRate)
| Expand a word(32-bit) with specified rate. 更多...
void | SFM_USBPort_DetectConfig (uint32_t SFM_USBP_DETECT, FunctionalState NewState)
| Configure the USB Port state detect function. 更多...
FlagStatus | SFM_USBPort_GetFlagStatus (uint32_t SFM_USBP_FLAG)
| Checks whether the specified USB Port flag is set or not. 更多...
void | SFM_USBPort_ClearFlag (uint32_t SFM_USBP_FLAG)
| Clears the USB Port's pending flags. 更多...

## 详细描述

This file contains all the functions prototypes for the SFM firmware library.

作者
  Westberry Application Team

版本
  V0.1.10

日期
  05-January-2023