WB32F10x Standard Peripherals Firmware Library

TIM PWM Input example

      *************** (C) COPYRIGHT 2020 - 2023 Westberry Technology ***************
      * @file    TIM/TIM_PWM_Input/readme.txt
      * @author  Westberry Application Team
      * @version V0.1.10
      * @date    05-January-2023
      * @brief   Description of the TIM_PWM_Input example.
      ******************************************************************************
      * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
      * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
      * TIME. AS A RESULT, WESTBERRY SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT,
      * INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING FROM
      * THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
      * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
      ******************************************************************************

例程描述

本例演示如何使用TIM外围设备测量外部信号的频率和占空比。
系统时钟工作在96Mhz，通过PLL配置产生。PLL时钟源是外部8Mhz晶振。APB1的分频比是1，APB2的分频比是1。
TIMXCLK频率设置为SystemCoreClock（Hz），预分频器为0，因此TIM1计数器时钟为SystemCoreClock（Hz）。
SystemCoreClock设置为96MHz。
TIM1配置为PWM输入模式：外部信号连接至TIM1 Channel1用作输入引脚。
为了测量频率和占空比，我们使用TIM1 CC1中断请求，
因此，在TIM1_IRQHandler 程序中，计算外部信号的频率和占空比。
“Frequency”变量包含外部信号频率：
Frequency = TIM1计数器时钟 / (TIM1_CCR1 + 1)，单位：Hz，
“DutyCycle”变量包含外部信号占空比：
DutyCycle = ((float)(IC2Value + 1) * 100) / (IC1Value + 1);
测量的最小频率值为92Hz。

目录内容

- TIM/TIM_PWM_Input/TIM_PWM_Input.uvprojx MDK5工程文件
- TIM/TIM_PWM_Input/TIM_PWM_Input.uvoptx MDK5工程配置文件
- TIM/TIM_PWM_Input/JLinkSettings.ini Jlink配置文件
- TIM/TIM_PWM_Input/main.c 主程序

硬件和软件环境

- 硬件平台搭建
  - HSE 连接外部8MHz晶振
  - 引脚连接:
    - TIM1_CH1 pin (PA.08) 连接到采样引脚

如何使用？

为了使程序工作，您必须执行以下操作 :

- 使用 MDK5 打开此例程文件夹中的 TIM_PWM_Input.uvprojx 工程
- 重新编译该工程并下载到目标存储器中

- 运行此例程

  ###
  © COPYRIGHT 2020 - 2023 Westberry Technology