WB32F10x Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
UART_InitTypeDef结构体 参考
WB32F10x_StdPeriph_Driver » UART

UART Init Structure definition 更多...

`#include <wb32f10x_uart.h>`

## 成员变量
uint32_t | UART_BaudRate
uint8_t | UART_WordLength
uint8_t | UART_StopBits
uint8_t | UART_Parity
uint8_t | UART_AutoFlowControl

## 详细描述

UART Init Structure definition

## 结构体成员变量说明

## ◆ UART_AutoFlowControl

uint8_t UART_AutoFlowControl

Specifies the auto flow control mode is enabled or disabled. This parameter can be a value of UART_AutoFlowControl example

## ◆ UART_BaudRate

uint32_t UART_BaudRate

This member configures the UART communication baud rate.

## ◆ UART_Parity

uint8_t UART_Parity

Specifies the parity mode. This parameter can be a value of UART_Parity

## ◆ UART_StopBits

uint8_t UART_StopBits

Specifies the number of stop bits transmitted. This parameter can be a value of UART_Stop_Bits

## ◆ UART_WordLength

uint8_t UART_WordLength

Specifies the number of data bits transmitted or received in a frame. This parameter can be a value of UART_Word_Length

该结构体的文档由以下文件生成:

- wb32f10x_uart.h