WB32F10x Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
TPI_Type结构体 参考
Defines and Type Definitions » Trace Port Interface (TPI)

Structure type to access the Trace Port Interface Register (TPI). 更多...

`#include <core_cm3.h>`

## 成员变量
__IM uint32_t | SSPSR
__IOM uint32_t | CSPSR
uint32_t | RESERVED0 [2U]
__IOM uint32_t | ACPR
uint32_t | RESERVED1 [55U]
__IOM uint32_t | SPPR
uint32_t | RESERVED2 [131U]
__IM uint32_t | FFSR
__IOM uint32_t | FFCR
__IM uint32_t | FSCR
uint32_t | RESERVED3 [759U]
__IM uint32_t | TRIGGER
__IM uint32_t | FIFO0
__IM uint32_t | ITATBCTR2
uint32_t | RESERVED4 [1U]
__IM uint32_t | ITATBCTR0
__IM uint32_t | FIFO1
__IOM uint32_t | ITCTRL
uint32_t | RESERVED5 [39U]
__IOM uint32_t | CLAIMSET
__IOM uint32_t | CLAIMCLR
uint32_t | RESERVED7 [8U]
__IM uint32_t | DEVID
__IM uint32_t | DEVTYPE

## 详细描述

Structure type to access the Trace Port Interface Register (TPI).

## 结构体成员变量说明

## ◆ ACPR

__IOM uint32_t ACPR

Offset: 0x010 (R/W) Asynchronous Clock Prescaler Register

## ◆ CLAIMCLR

__IOM uint32_t CLAIMCLR

Offset: 0xFA4 (R/W) Claim tag clear

## ◆ CLAIMSET

__IOM uint32_t CLAIMSET

Offset: 0xFA0 (R/W) Claim tag set

## ◆ CSPSR

__IOM uint32_t CSPSR

Offset: 0x004 (R/W) Current Parallel Port Size Register

## ◆ DEVID

__IM uint32_t DEVID

Offset: 0xFC8 (R/ ) TPIU_DEVID

## ◆ DEVTYPE

__IM uint32_t DEVTYPE

Offset: 0xFCC (R/ ) TPIU_DEVTYPE

## ◆ FFCR

__IOM uint32_t FFCR

Offset: 0x304 (R/W) Formatter and Flush Control Register

## ◆ FFSR

__IM uint32_t FFSR

Offset: 0x300 (R/ ) Formatter and Flush Status Register

## ◆ FIFO0

__IM uint32_t FIFO0

Offset: 0xEEC (R/ ) Integration ETM Data

## ◆ FIFO1

__IM uint32_t FIFO1

Offset: 0xEFC (R/ ) Integration ITM Data

## ◆ FSCR

__IM uint32_t FSCR

Offset: 0x308 (R/ ) Formatter Synchronization Counter Register

## ◆ ITATBCTR0

__IM uint32_t ITATBCTR0

Offset: 0xEF8 (R/ ) ITATBCTR0

## ◆ ITATBCTR2

__IM uint32_t ITATBCTR2

Offset: 0xEF0 (R/ ) ITATBCTR2

## ◆ ITCTRL

__IOM uint32_t ITCTRL

Offset: 0xF00 (R/W) Integration Mode Control

## ◆ SPPR

__IOM uint32_t SPPR

Offset: 0x0F0 (R/W) Selected Pin Protocol Register

## ◆ SSPSR

__IM uint32_t SSPSR

Offset: 0x000 (R/ ) Supported Parallel Port Size Register

## ◆ TRIGGER

__IM uint32_t TRIGGER

Offset: 0xEE8 (R/ ) TRIGGER Register

该结构体的文档由以下文件生成:

- core_cm3.h