WB32F10x Standard Peripherals Firmware Library

TIM ExtTrigger Synchro example

      *************** (C) COPYRIGHT 2020 - 2023 Westberry Technology ***************
      * @file    TIM/TIM_ExtTrigger_Synchro/readme.txt
      * @author  Westberry Application Team
      * @version V0.1.10
      * @date    05-January-2023
      * @brief   Description of the TIM_ExtTrigger_Synchro example.
      ******************************************************************************
      * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
      * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
      * TIME. AS A RESULT, WESTBERRY SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT,
      * INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING FROM
      * THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
      * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
      ******************************************************************************

例程描述

本例展示了如何在级联模式下将TIM外围设备与外部触发器同步。
系统时钟工作在96Mhz，通过PLL配置产生。PLL时钟源是外部8Mhz晶振。APB1的分频比是1，APB2的分频比是1。
在本例中，使用了三个计时器：
1/TIM1配置为主定时器：
-使用TOGGLE模式
-TIM1 ENABLE事件用作触发器输出
2/TIM1被配置为连接到TIM1的外部触发器的从属计时器。
TI2引脚（Tim1 CH2配置为输入引脚）：
-TIM1 TI2FP2用作触发器输入
-上升沿用于启动和停止TIM1：门模式。
3/TIM3是TIM1的从机，TIM4的主机，
-使用TOGGLE模式
-ITR1（TIM1）用作输入触发器
-使用门控模式，用作从计数器的启动和停止
由主触发输出信号（TIM1启用事件）控制。
-TIM3启用事件用作触发器输出。
4/TIM4是TIM3的从机，
-使用TOGGLE模式
-ITR2（TIM3）用作输入触发器
-使用门控模式，用作从计数器的启动和停止
由主触发输出信号（TIM3启用事件）控制。
三个计时器的运行时间为：
TIMx频率=TIMx时钟计数器 /（TIMx_周期 + 1）= 732.2Hz。
TIM1计数器的启动和停止由外部触发器控制。
TIM3启动和停止由TIM1控制，TIM4启动和停止由TIM3控制。

目录内容

- TIM/TIM_ExtTrigger_Synchro/TIM_ExtTrigger_Synchro.uvprojx MDK5工程文件
- TIM/TIM_ExtTrigger_Synchro/TIM_ExtTrigger_Synchro.uvoptx MDK5工程配置文件
- TIM/TIM_ExtTrigger_Synchro/JLinkSettings.ini Jlink配置文件
- TIM/TIM_ExtTrigger_Synchro/main.c 主程序

硬件和软件环境

- 硬件平台搭建
  - HSE 连接外部8MHz晶振
  - 将TIM1引脚连接到示波器上，以监测不同的波形:
    - TIM1_CH1 pin (PA.08)
    - TIM3_CH1 pin (PA.06)
    - TIM4_CH1 pin (PB.06)
  - 连接 TIM1_CH2 pin (PA.09) ExtTrigger Signal。

如何使用？

为了使程序工作，您必须执行以下操作 :

- 使用 MDK5 打开此例程文件夹中的 TIM_ExtTrigger_Synchro.uvprojx 工程
- 重新编译该工程并下载到目标存储器中

- 运行此例程

  ###
  © COPYRIGHT 2020 - 2023 Westberry Technology