WB32F10x Standard Peripherals Firmware Library

TIM 7PWM Output example

      *************** (C) COPYRIGHT 2020 - 2023 Westberry Technology ***************
      * @file    TIM/TIM_7PWM_Output/readme.txt
      * @author  Westberry Application Team
      * @version V0.1.10
      * @date    05-January-2023
      * @brief   Description of the TIM_7PWM_Output example.
      ******************************************************************************
      * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
      * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
      * TIME. AS A RESULT, WESTBERRY SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT,
      * INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING FROM
      * THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
      * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
      ******************************************************************************

例程描述

本例说明如何配置TIM1外围设备以生成7个PWM信号。4种不同的工作循环（50、37.5、25和12.5）。
系统时钟工作在96Mhz，通过PLL配置产生。PLL时钟源是外部8Mhz晶振。APB1的分频比是1，APB2的分频比是1。
TIM1CLK = 系统核心时钟，预分频器 = 0，TIM1计数器时钟 = 系统核心时钟
目标是在1.46KHz下产生7个PWM信号：
-时间间隔 = SystemCoreClock / 65536
通道1和通道1N占空比设置为50。
通道2和通道2N占空比设置为37.5。
通道3和通道3N占空比设置为25。
通道4占空比设置为12.5。
使用示波器可以显示TIM1波形。

目录内容

- TIM/TIM_7PWM_Output/TIM_7PWM_Output.uvprojx MDK5工程文件
- TIM/TIM_7PWM_Output/TIM_7PWM_Output.uvoptx MDK5工程配置文件
- TIM/TIM_7PWM_Output/JLinkSettings.ini Jlink配置文件
- TIM/TIM_7PWM_Output/main.c 主程序

硬件和软件环境

- 硬件平台搭建
  - HSE 连接外部8MHz晶振
  - 将TIM1引脚连接到示波器上，以监测不同的波形:
    - TIM1_CH1 pin (PA8)
    - TIM1_CH1N pin (PB13)
    - TIM1_CH2 pin (PA9)
    - TIM1_CH2N pin (PB14)
    - TIM1_CH3 pin (PA10)
    - TIM1_CH3N pin (PB15)
    - TIM1_CH4 pin (PB11)

如何使用？

为了使程序工作，您必须执行以下操作 :

- 使用 MDK5 打开此例程文件夹中的 TIM_7PWM_Output.uvprojx 工程
- 重新编译该工程并下载到目标存储器中

- 运行此例程

  ###
  © COPYRIGHT 2020 - 2023 Westberry Technology