WB32F10x Standard Peripherals Firmware Library

TIM_CascadeSynchro example

      *************** (C) COPYRIGHT 2020 - 2023 Westberry Technology ***************
      * @file    TIM/TIM_CascadeSynchro/readme.txt
      * @author  Westberry Application Team
      * @version V0.1.10
      * @date    05-January-2023
      * @brief   Description of the TIM_CascadeSynchro example.
      ******************************************************************************
      * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
      * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
      * TIME. AS A RESULT, WESTBERRY SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT,
      * INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING FROM
      * THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
      * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
      ******************************************************************************

例程描述

本例程演示如何在TIM外设之间级联同步。

本例程系统时钟工作在96Mhz，通过PLL配置产生。PLL时钟源是外部8Mhz晶振。APB1的分频比是1，APB2的分频比是1。

在本例程中，使用了三个定时器：

定时器之间的级联同步关系如下：

1, TIM2作为主定时器：

- 配置为PWM模式
- TIM2更新事件作为触发输出

2, TIM3作为TIM2的从机和TIM4的主机。

- 配置为PWM模式
- ITR1(TIM2) 作为触发输入
- 从模式配置为外部时钟模式1，由主机触发输出（TIM2更新事件）驱动计数器
- TIM3更新事件作为触发输出

3, TIM4作为TIM3的从机。

- 配置为PWM模式
- ITR2(TIM3) 作为触发输入
- 从模式配置为外部时钟模式1，由主机触发输出（TIM3更新事件）驱动计数器

在本例程中，TIM2的计数器时钟频率是96MHz。

TIM2频率 = (TIM2计数器时钟) / (TIM2_ARR + 1) = 375kHz，占空比 = TIM2_CCR1 / (TIM2_ARR + 1) = 25%
TIM3频率 = (TIM2频率) / (TIM3_ARR + 1) = 93.75kHz，占空比 = TIM3_CCR1 / (TIM3_ARR + 1) = 25%
TIM4频率 = (TIM3频率) / (TIM4_ARR + 1) = 23.4375kHz，占空比 = TIM4_CCR1 / (TIM4_ARR + 1) = 25%

目录内容

- TIM/TIM_CascadeSynchro/TIM_CascadeSynchro.uvprojx MDK5工程文件
- TIM/TIM_CascadeSynchro/TIM_CascadeSynchro.uvoptx MDK5工程配置文件
- TIM/TIM_CascadeSynchro/JLinkSettings.ini Jlink配置文件
- TIM/TIM_CascadeSynchro/main.c 主程序

硬件和软件环境

- 硬件平台搭建
  - HSE 连接外部8MHz晶振
  - 将下列引脚连接到示波器上，以监测不同的波形:
    - TIM2_CH1 (PA0)
    - TIM3_CH1 (PA6)
    - TIM4_CH1 (PB0)

如何使用？

为了使程序工作，您必须执行以下操作 :

- 使用 MDK5 打开此例程文件夹中的 TIM_CascadeSynchro.uvprojx 工程
- 重新编译该工程并下载到目标存储器中

- 运行此例程

  ###
  © COPYRIGHT 2020 - 2023 Westberry Technology