WB32F10x Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
ADC_TypeDef结构体 参考
CMSIS » Wb32f10x

## 成员变量
__IOM uint32_t | SR
__IOM uint32_t | CR1
__IOM uint32_t | CR2
__IOM uint32_t | SMPR1
__IOM uint32_t | SMPR2
__IOM uint32_t | JOFR1
__IOM uint32_t | JOFR2
__IOM uint32_t | JOFR3
__IOM uint32_t | JOFR4
__IOM uint32_t | HTR
__IOM uint32_t | LTR
__IOM uint32_t | SQR1
__IOM uint32_t | SQR2
__IOM uint32_t | SQR3
__IOM uint32_t | JSQR
__IOM uint32_t | JDR1
__IOM uint32_t | JDR2
__IOM uint32_t | JDR3
__IOM uint32_t | JDR4
__IOM uint32_t | DR
__IOM uint32_t | HS
__IOM uint32_t | CR3
__IOM uint32_t | JDMAR

## 结构体成员变量说明

## ◆ CR1

__IOM uint32_t CR1

ADC control register 1, Address offset: 0x004

## ◆ CR2

__IOM uint32_t CR2

ADC control register 2, Address offset: 0x008

## ◆ CR3

__IOM uint32_t CR3

ADC control register 3, Address offset: 0x054

## ◆ DR

__IOM uint32_t DR

ADC regular data register, Address offset: 0x04C

## ◆ HS

__IOM uint32_t HS

ADC hold&sample control register, Address offset: 0x050

## ◆ HTR

__IOM uint32_t HTR

ADC watchdog high threshold register, Address offset: 0x024

## ◆ JDMAR

__IOM uint32_t JDMAR

Used for Injection channel DMA transfer, Address offset: 0x058

## ◆ JDR1

__IOM uint32_t JDR1

ADC injected data register 1, Address offset: 0x03C

## ◆ JDR2

__IOM uint32_t JDR2

ADC injected data register 2, Address offset: 0x040

## ◆ JDR3

__IOM uint32_t JDR3

ADC injected data register 3, Address offset: 0x044

## ◆ JDR4

__IOM uint32_t JDR4

ADC injected data register 4, Address offset: 0x048

## ◆ JOFR1

__IOM uint32_t JOFR1

ADC injected channel data offset register 1, Address offset: 0x014

## ◆ JOFR2

__IOM uint32_t JOFR2

ADC injected channel data offset register 2, Address offset: 0x018

## ◆ JOFR3

__IOM uint32_t JOFR3

ADC injected channel data offset register 3, Address offset: 0x01C

## ◆ JOFR4

__IOM uint32_t JOFR4

ADC injected channel data offset register 4, Address offset: 0x020

## ◆ JSQR

__IOM uint32_t JSQR

ADC injected sequence register, Address offset: 0x038

## ◆ LTR

__IOM uint32_t LTR

ADC watchdog low threshold register, Address offset: 0x028

## ◆ SMPR1

__IOM uint32_t SMPR1

ADC sample time register 1, Address offset: 0x00C

## ◆ SMPR2

__IOM uint32_t SMPR2

ADC sample time register 2, Address offset: 0x010

## ◆ SQR1

__IOM uint32_t SQR1

ADC regular sequence register 1, Address offset: 0x02C

## ◆ SQR2

__IOM uint32_t SQR2

ADC regular sequence register 2, Address offset: 0x030

## ◆ SQR3

__IOM uint32_t SQR3

ADC regular sequence register 3, Address offset: 0x034

## ◆ SR

__IOM uint32_t SR

ADC status register, Address offset: 0x000

该结构体的文档由以下文件生成:

- wb32f10x.h