WB32F10x Standard Peripherals Firmware Library

TIM OCInactive example

      *************** (C) COPYRIGHT 2020 - 2023 Westberry Technology ***************
      * @file    TIM/TIM_OCInactive/readme.txt
      * @author  Westberry Application Team
      * @version V0.1.10
      * @date    05-January-2023
      * @brief   Description of the TIM_OCInactive example.
      ******************************************************************************
      * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
      * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
      * TIME. AS A RESULT, WESTBERRY SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT,
      * INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING FROM
      * THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
      * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
      ******************************************************************************

例程描述

本例程展示了如何配置TIM外设输出 Output Compare Inactive mode以及每个通道的相应中断请求。
系统时钟工作在96Mhz，通过PLL配置产生。PLL时钟源是外部8Mhz晶振。APB1的分频比是1，APB2的分频比是1。
将TIM1CLK频率设置为SystemCoreClock / 96（Hz），目标是以1MHz的频率获得TIM1计数器时钟，因此预分频器的计算如下：
-预分频器=（TIM1CLK / TIM1计数器时钟）- 1

TIM1 CCR1寄存器值等于800：
TIM1_CC1 delay = CCR1_VAL/TIM1 counter clock=800us
因此，PA.08在延迟等于800 us后重置。
TIM1 CCR2寄存器值等于400：
TIM1_CC2 delay = CCR2_VAL/TIM1 counter clock=400us
因此，PA.09在延迟等于400 us后重置。
TIM1 CCR3寄存器值等于200：
TIM1_CC3 delay = CCR3_VAL/TIM1 counter clock=200us
因此，PA.10在延迟等于200 us后重置。
TIM1 CCR4寄存器值等于100：
TIM1_CC4 delay = CCR4_VAL/TIM1 counter clock=100us
因此，PA.11在延迟等于100 us后重置。

目录内容

- TIM/TIM_OCInactive/TIM_OCInactive.uvprojx MDK5工程文件
- TIM/TIM_OCInactive/TIM_OCInactive.uvoptx MDK5工程配置文件
- TIM/TIM_OCInactive/JLinkSettings.ini Jlink配置文件
- TIM/TIM_OCInactive/main.c 主程序

硬件和软件环境

- 硬件平台搭建
  - HSE 连接外部8MHz晶振
  - 将TIM1引脚连接到示波器上，以监测不同的波形:
    - TIM1_CH1 pin (PA.08)
    - TIM1_CH2 pin (PA.09)
    - TIM1_CH3 pin (PA.10)
    - TIM1_CH4 pin (PA.11)

如何使用？

为了使程序工作，您必须执行以下操作 :

- 使用 MDK5 打开此例程文件夹中的 TIM_OCInactive.uvprojx 工程
- 重新编译该工程并下载到目标存储器中

- 运行此例程

  ###
  © COPYRIGHT 2020 - 2023 Westberry Technology