WB32F10x Standard Peripherals Firmware Library

Macros
Data_Backup_Register
WB32F10x_StdPeriph_Driver » BKP » BKP_Exported_Constants

## Macros
#define | BKP_DR1 ((uint32_t)0x00000010)
#define | BKP_DR2 ((uint32_t)0x00000014)
#define | BKP_DR3 ((uint32_t)0x00000018)
#define | BKP_DR4 ((uint32_t)0x0000001C)
#define | BKP_DR5 ((uint32_t)0x00000020)
#define | BKP_DR6 ((uint32_t)0x00000024)
#define | BKP_DR7 ((uint32_t)0x00000028)
#define | BKP_DR8 ((uint32_t)0x0000002C)
#define | BKP_DR9 ((uint32_t)0x00000030)
#define | BKP_DR10 ((uint32_t)0x00000034)
#define | BKP_DR11 ((uint32_t)0x00000038)
#define | BKP_DR12 ((uint32_t)0x0000003C)
#define | BKP_DR13 ((uint32_t)0x00000040)
#define | BKP_DR14 ((uint32_t)0x00000044)
#define | BKP_DR15 ((uint32_t)0x00000048)
#define | BKP_DR16 ((uint32_t)0x0000004C)
#define | BKP_DR17 ((uint32_t)0x00000050)
#define | BKP_DR18 ((uint32_t)0x00000054)
#define | BKP_DR19 ((uint32_t)0x00000058)
#define | BKP_DR20 ((uint32_t)0x0000005C)
#define | BKP_DR21 ((uint32_t)0x00000060)
#define | IS_BKP_DR(DR)
#define | IS_BKP_CALIBRATION_VALUE(VALUE) ((VALUE) <= 0x7F)

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ IS_BKP_DR

#define IS_BKP_DR | ( |  | DR | ) |

Value:
(((DR) == BKP_DR1) || ((DR) == BKP_DR2) || ((DR) == BKP_DR3) || \
((DR) == BKP_DR4) || ((DR) == BKP_DR5) || ((DR) == BKP_DR6) || \
((DR) == BKP_DR7) || ((DR) == BKP_DR8) || ((DR) == BKP_DR9) || \
((DR) == BKP_DR10) || ((DR) == BKP_DR11) || ((DR) == BKP_DR12) || \
((DR) == BKP_DR13) || ((DR) == BKP_DR14) || ((DR) == BKP_DR15) || \
((DR) == BKP_DR16) || ((DR) == BKP_DR17) || ((DR) == BKP_DR18) || \
((DR) == BKP_DR19) || ((DR) == BKP_DR20) || ((DR) == BKP_DR21))