WB32F10x Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
SYS_TypeDef结构体 参考
CMSIS » Wb32f10x

## 成员变量
__IM uint32_t | ID
__IM uint32_t | MEMSZ
uint32_t | RESERVED0
__IM uint32_t | BTCR
__IM uint32_t | MEMWEN
__IM uint32_t | SENDEV
__IM uint32_t | RSTCR
__IM uint32_t | IF4LCK
__IM uint32_t | IF5LCK
__IM uint32_t | IF6LCK
__IM uint32_t | IF7LCK
uint32_t | RESERVED1 [2]
__IM uint32_t | BTSR

## 结构体成员变量说明

## ◆ BTCR

__IM uint32_t BTCR

SYS BOOT Control register, Address offset: 0x00C

## ◆ BTSR

__IM uint32_t BTSR

SYS Boot Status register, Address offset: 0x034

## ◆ ID

__IM uint32_t ID

SYS ID register, Address offset: 0x000

## ◆ IF4LCK

__IM uint32_t IF4LCK

SYS Info4 Write Enable register, Address offset: 0x01C

## ◆ IF5LCK

__IM uint32_t IF5LCK

SYS Info5 Write Enable register, Address offset: 0x020

## ◆ IF6LCK

__IM uint32_t IF6LCK

SYS Info6 Write Enable register, Address offset: 0x024

## ◆ IF7LCK

__IM uint32_t IF7LCK

SYS Info7 Write Enable register, Address offset: 0x028

## ◆ MEMSZ

__IM uint32_t MEMSZ

SYS Memory Size register, Address offset: 0x004

## ◆ MEMWEN

__IM uint32_t MEMWEN

SYS Main Memory Write Enable register, Address offset: 0x010

## ◆ RESERVED0

uint32_t RESERVED0

Reserved, 0x008

## ◆ RESERVED1

uint32_t RESERVED1[2]

Reserved, 0x02C - 0x030

## ◆ RSTCR

__IM uint32_t RSTCR

SYS Reset Control register, Address offset: 0x018

## ◆ SENDEV

__IM uint32_t SENDEV

SYS Second Development Control register, Address offset: 0x014

该结构体的文档由以下文件生成:

- wb32f10x.h