WB32F10x Standard Peripherals Firmware Library

Data Fields
FMC_TypeDef Struct Reference
CMSIS » Wb32f10x

## Data Fields
__IOM uint32_t | CON
__IOM uint32_t | CRCON
__IOM uint32_t | STAT
__OM uint32_t | KEY
__IOM uint32_t | ADDR
uint32_t | RESERVED2 [2]
__IM uint32_t | DATA1
uint32_t | RESERVED3 [56]
__OM uint32_t | BUF [64]

## Field Documentation

## ◆ ADDR

__IOM uint32_t ADDR

FMC address register, Address offset: 0x010

## ◆ BUF

__OM uint32_t BUF[64]

FMC buffer, Address offset: 0x100 - 0x1FC

## ◆ CON

__IOM uint32_t CON

FMC control register, Address offset: 0x000

## ◆ CRCON

__IOM uint32_t CRCON

FMC CRC control register, Address offset: 0x004

## ◆ DATA1

__IM uint32_t DATA1

FMC data register 1, Address offset: 0x01C

## ◆ KEY

__OM uint32_t KEY

FMC key register, Address offset: 0x00C

## ◆ RESERVED2

uint32_t RESERVED2[2]

Reserved, 0x014 - 0x018

## ◆ RESERVED3

uint32_t RESERVED3[56]

Reserved, 0x020 - 0x0FC

## ◆ STAT

__IOM uint32_t STAT

FMC status register, Address offset: 0x008

The documentation for this struct was generated from the following file:

- wb32f10x.h