WB32F10x Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
SCB_Type结构体 参考
Defines and Type Definitions » System Control Block (SCB)

Structure type to access the System Control Block (SCB). 更多...

`#include <core_cm3.h>`

## 成员变量
__IM uint32_t | CPUID
__IOM uint32_t | ICSR
__IOM uint32_t | VTOR
__IOM uint32_t | AIRCR
__IOM uint32_t | SCR
__IOM uint32_t | CCR
__IOM uint8_t | SHP [12U]
__IOM uint32_t | SHCSR
__IOM uint32_t | CFSR
__IOM uint32_t | HFSR
__IOM uint32_t | DFSR
__IOM uint32_t | MMFAR
__IOM uint32_t | BFAR
__IOM uint32_t | AFSR
__IM uint32_t | PFR [2U]
__IM uint32_t | DFR
__IM uint32_t | ADR
__IM uint32_t | MMFR [4U]
__IM uint32_t | ISAR [5U]
uint32_t | RESERVED0 [5U]
__IOM uint32_t | CPACR

## 详细描述

Structure type to access the System Control Block (SCB).

## 结构体成员变量说明

## ◆ ADR

__IM uint32_t ADR

Offset: 0x04C (R/ ) Auxiliary Feature Register

## ◆ AFSR

__IOM uint32_t AFSR

Offset: 0x03C (R/W) Auxiliary Fault Status Register

## ◆ AIRCR

__IOM uint32_t AIRCR

Offset: 0x00C (R/W) Application Interrupt and Reset Control Register

## ◆ BFAR

__IOM uint32_t BFAR

Offset: 0x038 (R/W) BusFault Address Register

## ◆ CCR

__IOM uint32_t CCR

Offset: 0x014 (R/W) Configuration Control Register

## ◆ CFSR

__IOM uint32_t CFSR

Offset: 0x028 (R/W) Configurable Fault Status Register

## ◆ CPACR

__IOM uint32_t CPACR

Offset: 0x088 (R/W) Coprocessor Access Control Register

## ◆ CPUID

__IM uint32_t CPUID

Offset: 0x000 (R/ ) CPUID Base Register

## ◆ DFR

__IM uint32_t DFR

Offset: 0x048 (R/ ) Debug Feature Register

## ◆ DFSR

__IOM uint32_t DFSR

Offset: 0x030 (R/W) Debug Fault Status Register

## ◆ HFSR

__IOM uint32_t HFSR

Offset: 0x02C (R/W) HardFault Status Register

## ◆ ICSR

__IOM uint32_t ICSR

Offset: 0x004 (R/W) Interrupt Control and State Register

## ◆ ISAR

__IM uint32_t ISAR[5U]

Offset: 0x060 (R/ ) Instruction Set Attributes Register

## ◆ MMFAR

__IOM uint32_t MMFAR

Offset: 0x034 (R/W) MemManage Fault Address Register

## ◆ MMFR

__IM uint32_t MMFR[4U]

Offset: 0x050 (R/ ) Memory Model Feature Register

## ◆ PFR

__IM uint32_t PFR[2U]

Offset: 0x040 (R/ ) Processor Feature Register

## ◆ SCR

__IOM uint32_t SCR

Offset: 0x010 (R/W) System Control Register

## ◆ SHCSR

__IOM uint32_t SHCSR

Offset: 0x024 (R/W) System Handler Control and State Register

## ◆ SHP

__IOM uint8_t SHP[12U]

Offset: 0x018 (R/W) System Handlers Priority Registers (4-7, 8-11, 12-15)

## ◆ VTOR

__IOM uint32_t VTOR

Offset: 0x008 (R/W) Vector Table Offset Register

该结构体的文档由以下文件生成:

- core_cm3.h