WB32F10x Standard Peripherals Firmware Library

TIM OCActive example

      *************** (C) COPYRIGHT 2020 - 2023 Westberry Technology ***************
      * @file    TIM/TIM_OCActive/readme.txt
      * @author  Westberry Application Team
      * @version V0.1.10
      * @date    05-January-2023
      * @brief   Description of the TIM_OCActive example.
      ******************************************************************************
      * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
      * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
      * TIME. AS A RESULT, WESTBERRY SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT,
      * INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING FROM
      * THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
      * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
      ******************************************************************************

例程描述

本例程演示如何配置TIM外设生成四路不同延时的信号。
系统时钟工作在96Mhz，通过PLL配置产生。PLL时钟源是外部8Mhz晶振。APB1的分频比是1，APB2的分频比是1。
TIM1CLK 频率设置为 SystemCoreClock (Hz)。目的是获得1MHz的TIM1计数器时钟，因此预分频器的计算如下:

- Prescaler = (96000000 / 1000000) - 1
  TIM1 CCR1 寄存器值设为 800:
  TIM1_CH1 delay = CCR1_Val / TIM1 counter clock = 800 us
  所以TIM1channel1生成延时为800us延时的信号。
  TIM1 CCR2 寄存器值设为 400:
  TIM1_CH2 delay = CCR2_Val / TIM1 counter clock = 400 us
  所以TIM1 Channel2生成延时为400us延时的信号。
  TIM1 CCR3 寄存器值设为 200: TIM1_CH3 delay = CCR3_Val / TIM1 counter clock = 200 us
  所以TIM1 Channel3生成延时为200us延时的信号。
  TIM1 CCR4 寄存器值设为 100:
  TIM1_CH4 delay = CCR4_Val / TIM1 counter clock = 100 us
  所以TIM1 Channel4生成延时为100us延时的信号。
  目录内容

TIM/TIM_OCActive/TIM_OCActive.uvprojx MDK5工程文件

- TIM/TIM_OCActive/TIM_OCActive.uvoptx MDK5工程配置文件
- TIM/TIM_OCActive/JLinkSettings.ini Jlink配置文件
- TIM/TIM_OCActive/main.c 主程序

硬件和软件环境

- 硬件平台搭建
  - HSE 连接外部8MHz晶振
  - 将TIM1引脚连接到示波器上，以监测不同的波形:
    - TIM1_CH1 pin (PA.08)
    - TIM1_CH2 pin (PA.09)
    - TIM1_CH3 pin (PA.10)
    - TIM1_CH4 pin (PA.11)

如何使用？

为了使程序工作，您必须执行以下操作 :

- 使用 MDK5 打开此例程文件夹中的 TIM_OCActive.uvprojx 工程
- 重新编译该工程并下载到目标存储器中

- 运行此例程

  ###
  © COPYRIGHT 2020 - 2023 Westberry Technology