WB32F10x Standard Peripherals Firmware Library

DMAC_UartToMemory_MultiBlock example

      *************** (C) COPYRIGHT 2020 - 2023 Westberry Technology ***************
      * @file    DMAC/DMAC_UartToMemory_MultiBlock/readme.txt
      * @author  Westberry Application Team
      * @version V0.1.10
      * @date    05-January-2023
      * @brief   Description of the DMAC DMAC_UartToMemory_MultiBlock example.
      ******************************************************************************
      * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
      * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
      * TIME. AS A RESULT, WESTBERRY SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT,
      * INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING FROM
      * THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
      * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
      ******************************************************************************

例程描述

本例程演示如何使用DMAC将UART接收到的数据连续不断的传输到Memory。

本例程系统时钟工作在96Mhz，通过PLL配置产生。PLL时钟源是外部8Mhz晶振。APB1的分频比是1，APB2的分频比是1。

在本例程中，UART2->RBR作为DMA传输的源，memDst作为DMA传输的目标。DMAC2 Channel 0开启自动目标重载功能。 每当一个Block传输完成后，都会重载目标地址，这样UART到Memory的传输是连续不断的。 当本例程运行后，会通过UART1打印出相关信息，输入任意字符启动DMA传输。 然后每当PC向UART2发送40个字符后，就会从UART1打印出从UART2接收到的字符串。

目录内容

- DMAC/DMAC_UartToMemory_MultiBlock/DMAC_UartToMemory_MultiBlock.uvprojx MDK5工程文件
- DMAC/DMAC_UartToMemory_MultiBlock/DMAC_UartToMemory_MultiBlock.uvoptx MDK5工程配置文件
- DMAC/DMAC_UartToMemory_MultiBlock/JLinkSettings.ini Jlink配置文件
- DMAC/DMAC_UartToMemory_MultiBlock/main.c 主程序

硬件和软件环境

- 硬件平台搭建
  - HSE 连接外部8MHz晶振
  - UART1 (PA9, PA10) 连接到PC
  - UART2 RX (PA3) 连接到PC

如何使用？

为了使程序工作，您必须执行以下操作 :

- 使用 MDK5 打开此例程文件夹中的 DMAC_UartToMemory_MultiBlock.uvprojx 工程
- 重新编译该工程并下载到目标存储器中

- 运行此例程

  ###
  © COPYRIGHT 2020 - 2023 Westberry Technology