WB32F10x Standard Peripherals Firmware Library

宏定义
ADC_Private_Defines
WB32F10x_StdPeriph_Driver » ADC

## 宏定义
#define | CR1_DISCNUM_Reset ((uint32_t)0xFFFF1FFF)
#define | CR1_DISCEN_Set ((uint32_t)0x00000800)
#define | CR1_DISCEN_Reset ((uint32_t)0xFFFFF7FF)
#define | CR1_JAUTO_Set ((uint32_t)0x00000400)
#define | CR1_JAUTO_Reset ((uint32_t)0xFFFFFBFF)
#define | CR1_JDISCEN_Set ((uint32_t)0x00001000)
#define | CR1_JDISCEN_Reset ((uint32_t)0xFFFFEFFF)
#define | CR1_AWDCH_Reset ((uint32_t)0xFFFFFFE0)
#define | CR1_AWDMode_Reset ((uint32_t)0xFF3FFDFF)
#define | CR1_CLEAR_Mask ((uint32_t)0xFFF0FEFF)
#define | CR2_ADON_Set ((uint32_t)0x00000001)
#define | CR2_ADON_Reset ((uint32_t)0xFFFFFFFE)
#define | CR2_DMA_Set ((uint32_t)0x00000100)
#define | CR2_DMA_Reset ((uint32_t)0xFFFFFEFF)
#define | CR2_RSTCAL_Set ((uint32_t)0x00000008)
#define | CR2_CAL_Set ((uint32_t)0x00000004)
#define | CR2_SWSTART_Set ((uint32_t)0x00400000)
#define | CR2_EXTTRIG_Set ((uint32_t)0x00100000)
#define | CR2_EXTTRIG_Reset ((uint32_t)0xFFEFFFFF)
#define | CR2_EXTTRIG_SWSTART_Set ((uint32_t)0x00400000)
#define | CR2_EXTTRIG_SWSTART_Reset ((uint32_t)0xFFBFFFFF)
#define | CR2_JEXTSEL_Reset ((uint32_t)0xFFFF8FFF)
#define | CR2_JEXTTRIG_Set ((uint32_t)0x00008000)
#define | CR2_JEXTTRIG_Reset ((uint32_t)0xFFFF7FFF)
#define | CR2_JSWSTART_Set ((uint32_t)0x00200000)
#define | CR2_JEXTTRIG_JSWSTART_Set ((uint32_t)0x00208000)
#define | CR2_JEXTTRIG_JSWSTART_Reset ((uint32_t)0xFFDF7FFF)
#define | CR2_TSVREFE_Set ((uint32_t)0x00800000)
#define | CR2_TSVREFE_Reset ((uint32_t)0xFF7FFFFF)
#define | CR2_CLEAR_Mask ((uint32_t)0xFFF1F7FD)
#define | SQR3_SQ_Set ((uint32_t)0x0000001F)
#define | SQR2_SQ_Set ((uint32_t)0x0000001F)
#define | SQR1_SQ_Set ((uint32_t)0x0000001F)
#define | SQR1_CLEAR_Mask ((uint32_t)0xFF0FFFFF)
#define | JSQR_JSQ_Set ((uint32_t)0x0000001F)
#define | JSQR_JL_Set ((uint32_t)0x00300000)
#define | JSQR_JL_Reset ((uint32_t)0xFFCFFFFF)
#define | SMPR1_SMP_Set ((uint32_t)0x00000007)
#define | SMPR2_SMP_Set ((uint32_t)0x00000007)
#define | JDR_Offset ((uint8_t)0x28)

## 详细描述