WB32F10x Standard Peripherals Firmware Library

SPIM2_SPI_FLASH example

      *************** (C) COPYRIGHT 2020 - 2023 Westberry Technology ***************
      * @file    SPI/SPIM2_SPI_FLASH/readme.txt
      * @author  Westberry Application Team
      * @version V0.1.10
      * @date    05-January-2023
      * @brief   Description of the SPI SPIM2_SPI_FLASH example.
      ******************************************************************************
      * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
      * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
      * TIME. AS A RESULT, WESTBERRY SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT,
      * INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING FROM
      * THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
      * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
      ******************************************************************************

例程描述

本例程提供了如何使用SPI固件库的基本示例以及与SPI FLASH通信的SPI FLASH驱动程序。

本例程系统时钟工作在96Mhz，通过PLL配置产生。PLL时钟源是外部8Mhz晶振。APB1的分频比是1，APB2的分频比是1。

本例程执行以下操作：

1. 初始化并配置SPIM2通信速率为 12 Mbit/s。
2. 读取SPI Flash ID并打印输出。
3. 使用SPI FLASH驱动程序擦除要访问的扇区，将WriteData中的数据写入存储器。
4. 读取存储器，数据存放在ReadBuffer中。然后将ReadBuffer的数据与WriteData中的期望值进行比较。并打印输出比较结果。

目录内容

- SPI/SPIM2_SPI_FLASH/SPIM2_SPI_FLASH.uvprojx MDK5工程文件
- SPI/SPIM2_SPI_FLASH/SPIM2_SPI_FLASH.uvoptx MDK5工程配置文件
- SPI/SPIM2_SPI_FLASH/JLinkSettings.ini Jlink配置文件
- SPI/SPIM2_SPI_FLASH/main.c 主程序
- SPI/SPIM2_SPI_FLASH/drv_spi_flash.c SPI Flash驱动程序
- SPI/SPIM2_SPI_FLASH/drv_spi_flash.h SPI Flash驱动程序头文件

硬件和软件环境

- 硬件平台搭建
  - HSE 连接外部8MHz晶振
  - 芯片管脚和SPI FLASH连接如下：
    - PC0 (SPIM2_NSS0) 管脚连接到 SPI Flash CS (pin1)
    - PC1 (SPIM2_SCK) 管脚连接到 SPI Flash CLK (pin6)
    - PC2 (SPIM2_MI) 管脚连接到 SPI Flash DO (pin2)
    - PC3 (SPIM2_MO) 管脚连接到 SPI Flash DI (pin5)
    - SPI Flash WP (pin3) 连接到 Vdd
    - SPI Flash HOLD (pin7) 连接到 Vdd

如何使用？

为了使程序工作，您必须执行以下操作 :

- 使用 MDK5 打开此例程文件夹中的 SPIM2_SPI_FLASH.uvprojx 工程
- 重新编译该工程并下载到目标存储器中

- 运行此例程

  ###
  © COPYRIGHT 2020 - 2023 Westberry Technology