WB32F10x Standard Peripherals Firmware Library

I2C_SMBus_Master example

      *************** (C) COPYRIGHT 2020 - 2023 Westberry Technology ***************
      * @file    I2C/I2C_SMBus_Master/readme.txt
      * @author  Westberry Application Team
      * @version V0.1.10
      * @date    05-January-2023
      * @brief   Description of the I2C I2C_SMBus_Master example.
      ******************************************************************************
      * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
      * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
      * TIME. AS A RESULT, WESTBERRY SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT,
      * INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING FROM
      * THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
      * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
      ******************************************************************************

例程描述

本例程演示如何使用I2C SMBus模式。

本例程系统时钟工作在96Mhz，通过PLL配置产生。PLL时钟源是外部8Mhz晶振。APB1的分频比是1，APB2的分频比是1。

本例程以驱动 MAX1617A 为例。首先通过SMBus总线读取 MAX1617A 的 ID， 然后设置报警温度为30度，读取当前温度。 当 MAX1617A 检测到当前温度达到报警温度时，产生ALERT信号时， 本例程会通过SMBus Alert Response address协议清除ALERT信号。

目录内容

- I2C/I2C_SMBus_Master/I2C_SMBus_Master.uvprojx MDK5工程文件
- I2C/I2C_SMBus_Master/I2C_SMBus_Master.uvoptx MDK5工程配置文件
- I2C/I2C_SMBus_Master/JLinkSettings.ini Jlink配置文件
- I2C/I2C_SMBus_Master/main.c 主程序

硬件和软件环境

- 硬件平台搭建
  - HSE 连接外部8MHz晶振
  - UART1 (PA9, PA10) 连接到PC
  - I2C1 管脚和 MAX1617A 连接如下：
    - PB6 (I2C1_SCL) 管脚连接到 MAX1617A SMBCLK (pin14)
    - PB7 (I2C1_SDA) 管脚连接到 MAX1617A SMBDATA (pin12)
    - PB5 (I2C1_SMBAL) 管脚连接到 MAX1617A /ALERT (pin11)

如何使用？

为了使程序工作，您必须执行以下操作 :

- 使用 MDK5 打开此例程文件夹中的 I2C_SMBus_Master.uvprojx 工程
- 重新编译该工程并下载到目标存储器中

- 运行此例程

  ###
  © COPYRIGHT 2020 - 2023 Westberry Technology