WB32F10x Standard Peripherals Firmware Library

宏定义 | 函数
wb32f10x_wwdg.h 文件参考

This file contains all the functions prototypes for the WWDG firmware library. 更多...

`#include "wb32f10x.h"`

浏览源代码.

## 宏定义
#define | WWDG_Prescaler_1 ((uint32_t)0x00000000)
#define | WWDG_Prescaler_2 ((uint32_t)0x00000080)
#define | WWDG_Prescaler_4 ((uint32_t)0x00000100)
#define | WWDG_Prescaler_8 ((uint32_t)0x00000180)
#define | IS_WWDG_PRESCALER(PRESCALER)
#define | IS_WWDG_WINDOW_VALUE(VALUE) ((VALUE) <= 0x7F)
#define | IS_WWDG_COUNTER(COUNTER) (((COUNTER) >= 0x40) && ((COUNTER) <= 0x7F))

## 函数
void | WWDG_DeInit (void)
| Deinitializes the WWDG peripheral registers to their default reset values. 更多...
void | WWDG_SetPrescaler (uint32_t WWDG_Prescaler)
| Sets the WWDG Prescaler. 更多...
void | WWDG_SetWindowValue (uint8_t WindowValue)
| Sets the WWDG window value. 更多...
void | WWDG_EnableIT (void)
| Enables the WWDG Early Wakeup interrupt(EWI). 更多...
void | WWDG_SetCounter (uint8_t Counter)
| Sets the WWDG counter value. 更多...
void | WWDG_Enable (uint8_t Counter)
| Enables WWDG and load the counter value. 更多...
FlagStatus | WWDG_GetFlagStatus (void)
| Checks whether the Early Wakeup interrupt flag is set or not. 更多...
void | WWDG_ClearFlag (void)
| Clears Early Wakeup interrupt flag. 更多...

## 详细描述

This file contains all the functions prototypes for the WWDG firmware library.

作者
  Westberry Application Team

版本
  V0.1.10

日期
  05-January-2023