WB32F10x Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
UART_TypeDef结构体 参考
CMSIS » Wb32f10x

## 成员变量
union {
__IM uint32_t RBR
__OM uint32_t THR
__IOM uint32_t DLL
}; |
union {
__IOM uint32_t DLH
__IOM uint32_t IER
}; |
union {
__IM uint32_t IIR
__OM uint32_t FCR
}; |
__IOM uint32_t | LCR
__IOM uint32_t | MCR
__IM uint32_t | LSR
__IM uint32_t | MSR
__IOM uint32_t | SCR
uint32_t | RESERVED0 [23]
__IM uint32_t | USR
__IM uint32_t | TFL
__IM uint32_t | RFL
__OM uint32_t | SRR
__IOM uint32_t | SRTS
__IOM uint32_t | SBCR
uint32_t | RESERVED1
__IOM uint32_t | SFE
__IOM uint32_t | SRT
__IOM uint32_t | STET
__IOM uint32_t | HTX
__OM uint32_t | DMASA
uint32_t | RESERVED2 [5]
__IOM uint32_t | DLF
__IOM uint32_t | RAR
__IOM uint32_t | TAR
__IOM uint32_t | EXTLCR

## 结构体成员变量说明

## ◆ DLF

__IOM uint32_t DLF

Divisor Latch Fractional Value, Address offset: 0x0C0

## ◆ DLH

__IOM uint32_t DLH

Divisor Latch(High), Address offset: 0x004

## ◆ DLL

__IOM uint32_t DLL

Divisor Latch(Low), Address offset: 0x000

## ◆ DMASA

__OM uint32_t DMASA

DMA Software Acknowledge, Address offset: 0x0A8

## ◆ EXTLCR

__IOM uint32_t EXTLCR

Line Extended Control Register, Address offset: 0x0CC

## ◆ FCR

__OM uint32_t FCR

FIFO Control Register, Address offset: 0x008

## ◆ HTX

__IOM uint32_t HTX

Halt TX, Address offset: 0x0A4

## ◆ IER

__IOM uint32_t IER

Interrupt Enable Register, Address offset: 0x004

## ◆ IIR

__IM uint32_t IIR

Interrupt Identification Register, Address offset: 0x008

## ◆ LCR

__IOM uint32_t LCR

Line Control Register, Address offset: 0x00C

## ◆ LSR

__IM uint32_t LSR

Line Status Register, Address offset: 0x014

## ◆ MCR

__IOM uint32_t MCR

Modem Control Register, Address offset: 0x010

## ◆ MSR

__IM uint32_t MSR

Modem Status Register, Address offset: 0x018

## ◆ RAR

__IOM uint32_t RAR

Receive Address Register, Address offset: 0x0C4

## ◆ RBR

__IM uint32_t RBR

Receive Buffer Register, Address offset: 0x000

## ◆ RESERVED0

uint32_t RESERVED0[23]

Reserved, 0x020 - 0x078

## ◆ RESERVED1

uint32_t RESERVED1

Reserved, 0x094

## ◆ RESERVED2

uint32_t RESERVED2[5]

Reserved, 0x0AC - 0x0BC

## ◆ RFL

__IM uint32_t RFL

Receive FIFO Level, Address offset: 0x084

## ◆ SBCR

__IOM uint32_t SBCR

Shadow Break Control Register, Address offset: 0x090

## ◆ SCR

__IOM uint32_t SCR

Scratchpad Register, Address offset: 0x01C

## ◆ SFE

__IOM uint32_t SFE

Shadow FIFO Enable, Address offset: 0x098

## ◆ SRR

__OM uint32_t SRR

Software Reset Register, Address offset: 0x088

## ◆ SRT

__IOM uint32_t SRT

Shadow RCVR Trigger, Address offset: 0x09C

## ◆ SRTS

__IOM uint32_t SRTS

Shadow Request to Send, Address offset: 0x08C

## ◆ STET

__IOM uint32_t STET

Shadow TX Empty Trigger, Address offset: 0x0A0

## ◆ TAR

__IOM uint32_t TAR

Transmit Address Register, Address offset: 0x0C8

## ◆ TFL

__IM uint32_t TFL

Transmit FIFO Level, Address offset: 0x080

## ◆ THR

__OM uint32_t THR

Transmit Holding Register, Address offset: 0x000

## ◆ USR

__IM uint32_t USR

UART Status Register, Address offset: 0x07C

该结构体的文档由以下文件生成:

- wb32f10x.h