WB32F10x Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
LED_TypeDef结构体 参考
CMSIS » Wb32f10x

## 成员变量
__IOM uint32_t | CON
__IOM uint32_t | CYC
__IOM uint32_t | ECO
__IOM uint32_t | SEGH
__IOM uint32_t | SEGL

## 结构体成员变量说明

## ◆ CON

__IOM uint32_t CON

LED control register, Address offset: 0x000

## ◆ CYC

__IOM uint32_t CYC

LED cycle register, Address offset: 0x004

## ◆ ECO

__IOM uint32_t ECO

LED register, Address offset: 0x008

## ◆ SEGH

__IOM uint32_t SEGH

LED segment control high register, Address offset: 0x00C

## ◆ SEGL

__IOM uint32_t SEGL

LED segment control low register, Address offset: 0x010

该结构体的文档由以下文件生成:

- wb32f10x.h