WB32F10x Standard Peripherals Firmware Library

TIM 6Steps example

      *************** (C) COPYRIGHT 2020 - 2023 Westberry Technology ***************
      * @file    TIM/TIM_6Steps/readme.txt
      * @author  Westberry Application Team
      * @version V0.1.10
      * @date    05-January-2023
      * @brief   Description of the TIM_6Steps example.
      ******************************************************************************
      * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
      * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
      * TIME. AS A RESULT, WESTBERRY SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT,
      * INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING FROM
      * THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
      * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
      ******************************************************************************

例程描述
  这个例程展示了如何配置TIM1外设来生成6步输出。
  系统时钟工作在96Mhz，通过PLL配置产生。PLL时钟源是外部8Mhz晶振。APB1的分频比是1，APB2的分频比是1。
  TIM1外设可以预先编程下一个TIM1输出行为的配置（步骤），当COM使用（换向）事件，同时更改所有通道的配置。
  COM时间可以通过设置TIM1_EGR COM bit 来软件生成或者由硬件的TRC rising edge。
  在这个例程中，软件COM EVENT 通过滴答定时器中断每100ms生成1次。
  Break极性设置为高。
  下面表格描述了TIM1 channel的状态:

                    -----------------------------------------------
                   | Step1 | Step2 | Step3 | Step4 | Step5 | Step6 |
         ----------------------------------------------------------
        |Channel1  |   1   |   0   |   0   |   0   |   0   |   1   |
         ----------------------------------------------------------
        |Channel1N |   0   |   0   |   1   |   1   |   0   |   0   |
         ----------------------------------------------------------
        |Channel2  |   0   |   0   |   0   |   1   |   1   |   0   |
         ----------------------------------------------------------
        |Channel2N |   1   |   1   |   0   |   0   |   0   |   0   |
         ----------------------------------------------------------
        |Channel3  |   0   |   1   |   1   |   0   |   0   |   0   |
         ----------------------------------------------------------
        |Channel3N |   0   |   0   |   0   |   0   |   1   |   1   |
         ----------------------------------------------------------

目录内容

- TIM/TIM_6Steps/TIM_6Steps.uvprojx MDK5工程文件
- TIM/TIM_6Steps/TIM_6Steps.uvoptx MDK5工程配置文件
- TIM/TIM_6Steps/JLinkSettings.ini Jlink配置文件
- TIM/TIM_6Steps/main.c 主程序

硬件和软件环境

- 硬件平台搭建
  - HSE 连接外部8MHz晶振
  - 将TIM1引脚连接到示波器上，以监测不同的波形:
    - TIM1_CH1 pin (PA8)
    - TIM1_CH1N pin (PB13)
    - TIM1_CH2 pin (PA9)
    - TIM1_CH2N pin (PB14)
    - TIM1_CH3 pin (PA10)
    - TIM1_CH3N pin (PB15)
  - 连接 TIM1 break pin TIM1_BKIN pin (PB12) to the VCC 来生成Break。

如何使用？

为了使程序工作，您必须执行以下操作 :

- 使用 MDK5 打开此例程文件夹中的 TIM_6Steps.uvprojx 工程
- 重新编译该工程并下载到目标存储器中

- 运行此例程

  ###
  © COPYRIGHT 2020 - 2023 Westberry Technology