WB32F10x Standard Peripherals Firmware Library

宏定义
ADC_external_trigger_sources_for_injected_channels_conversion
WB32F10x_StdPeriph_Driver » ADC » ADC_Exported_Constants

## 宏定义
#define | ADC_ExternalTrigInjecConv_T1_TRGO ((uint32_t)0x00000000)
#define | ADC_ExternalTrigInjecConv_T1_CC4 ((uint32_t)0x00001000)
#define | ADC_ExternalTrigInjecConv_T2_TRGO ((uint32_t)0x00002000)
#define | ADC_ExternalTrigInjecConv_T2_CC1 ((uint32_t)0x00003000)
#define | ADC_ExternalTrigInjecConv_T3_CC4 ((uint32_t)0x00004000)
#define | ADC_ExternalTrigInjecConv_T4_TRGO ((uint32_t)0x00005000)
#define | ADC_ExternalTrigInjecConv_Ext_IT15 ((uint32_t)0x00006000)
#define | ADC_ExternalTrigInjecConv_None ((uint32_t)0x00007000)
#define | IS_ADC_EXT_INJEC_TRIG(INJTRIG)

## 详细描述

## 宏定义说明

## ◆ IS_ADC_EXT_INJEC_TRIG

#define IS_ADC_EXT_INJEC_TRIG | ( |  | INJTRIG | ) |

值:
(((INJTRIG) == ADC_ExternalTrigInjecConv_T1_TRGO) || \
((INJTRIG) == ADC_ExternalTrigInjecConv_T1_CC4) || \
((INJTRIG) == ADC_ExternalTrigInjecConv_T2_TRGO) || \
((INJTRIG) == ADC_ExternalTrigInjecConv_T2_CC1) || \
((INJTRIG) == ADC_ExternalTrigInjecConv_T3_CC4) || \
((INJTRIG) == ADC_ExternalTrigInjecConv_T4_TRGO) || \
((INJTRIG) == ADC_ExternalTrigInjecConv_Ext_IT15) || \
((INJTRIG) == ADC_ExternalTrigInjecConv_None))