WB32F10x Standard Peripherals Firmware Library

USB_HID_Mouse example

      *************** (C) COPYRIGHT 2020 - 2023 Westberry Technology ***************
      * @file    USB/USB_HID_Mouse/readme.txt
      * @author  Westberry Application Team
      * @version V0.1.10
      * @date    05-January-2023
      * @brief   Description of the USB USB_HID_Mouse example.
      ******************************************************************************
      * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
      * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
      * TIME. AS A RESULT, WESTBERRY SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT,
      * INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING FROM
      * THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
      * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
      ******************************************************************************

例程描述

本例程演示如何使用USB模块实现鼠标。

本例程系统时钟工作在96Mhz，通过PLL配置产生。PLL时钟源是外部8Mhz晶振。APB1的分频比是1，APB2的分频比是1。

本例程运行后，LED1和LED2会点亮，当通过USB连接到电脑时，将会在设备管理器中看到加入了一个鼠标设备。 每按下KEY1按键，鼠标会向右移动；KEY2按键代表鼠标左键。 当电脑休眠时，USB会进入Suspend状态，LED2熄灭；当电脑被唤醒后，USB会恢复，LED2点亮。 另外，在Suspend状态按下KEY2按键可以远程唤醒电脑。

目录内容

- USB/USB_HID_Mouse/USB_HID_Mouse.uvprojx MDK5工程文件
- USB/USB_HID_Mouse/USB_HID_Mouse.uvoptx MDK5工程配置文件
- USB/USB_HID_Mouse/JLinkSettings.ini Jlink配置文件
- USB/USB_HID_Mouse/main.c 主程序
- USB/USB_HID_Mouse/usb_hid_def.h HID类相关定义
- USB/USB_HID_Mouse/usbd_hid.c HID类请求处理程序
- USB/USB_HID_Mouse/usbd_hid.h HID类请求处理程序头文件
- USB/USB_HID_Mouse/usbd_user.c USBD用户程序
- USB/USB_HID_Mouse/usbd_user.h USBD用户程序头文件
- USB/USB_HID_Mouse/usbd_user_hid.c USBD用户HID类程序
- USB/USB_HID_Mouse/usbd_user_hid.h USBD用户HID类程序头文件
- USB/USB_HID_Mouse/usbd_user_desc.c USBD描述符

硬件和软件环境

- 硬件平台搭建
  - HSE 连接外部8MHz晶振

如何使用？

为了使程序工作，您必须执行以下操作 :

- 使用 MDK5 打开此例程文件夹中的 USB_HID_Mouse.uvprojx 工程
- 重新编译该工程并下载到目标存储器中

- 运行此例程

  ###
  © COPYRIGHT 2020 - 2023 Westberry Technology