WB32F10x Standard Peripherals Firmware Library

宏定义
UART_INTID
WB32F10x_StdPeriph_Driver » UART » UART_Exported_Constants

## 宏定义
#define | UART_INTID_MSI UART_IIR_INTID_MSI
#define | UART_INTID_NONE UART_IIR_INTID_NONE
#define | UART_INTID_THRE UART_IIR_INTID_THRE
#define | UART_INTID_RDA UART_IIR_INTID_RDA
#define | UART_INTID_RLS UART_IIR_INTID_RLS
#define | UART_INTID_BUSY UART_IIR_INTID_BUSY
#define | UART_INTID_CTI UART_IIR_INTID_CTI

## 详细描述

## 宏定义说明

## ◆ UART_INTID_BUSY

#define UART_INTID_BUSY UART_IIR_INTID_BUSY

Busy detect

## ◆ UART_INTID_CTI

#define UART_INTID_CTI UART_IIR_INTID_CTI

character timeout indicator

## ◆ UART_INTID_MSI

#define UART_INTID_MSI UART_IIR_INTID_MSI

Modem status interrupt

## ◆ UART_INTID_NONE

#define UART_INTID_NONE UART_IIR_INTID_NONE

No interrupt pending

## ◆ UART_INTID_RDA

#define UART_INTID_RDA UART_IIR_INTID_RDA

Received data available interrupt

## ◆ UART_INTID_RLS

#define UART_INTID_RLS UART_IIR_INTID_RLS

Receiver line status interrupt

## ◆ UART_INTID_THRE

#define UART_INTID_THRE UART_IIR_INTID_THRE

Transmitter holding register empty