WB32F10x Standard Peripherals Firmware Library

Data Fields
SFM_TypeDef Struct Reference
CMSIS » Wb32f10x

## Data Fields
__IOM uint32_t | CTRL
__IOM uint32_t | DATA
__IM uint32_t | DOUT [8]
uint32_t | RESERVED0 [6]
__IOM uint32_t | USBPCON
__IOM uint32_t | USBPSDCSR
__IM uint32_t | USBPSTAT

## Field Documentation

## ◆ CTRL

__IOM uint32_t CTRL

SFM Control register, Address offset: 0x000

## ◆ DATA

__IOM uint32_t DATA

SFM Input Data register, Address offset: 0x004

## ◆ DOUT

__IM uint32_t DOUT[8]

SFM Result register, Address offset: 0x008 - 0x024

## ◆ RESERVED0

uint32_t RESERVED0[6]

Reserved, 0x028 - 0x03C

## ◆ USBPCON

__IOM uint32_t USBPCON

USB Port Control register, Address offset: 0x040

## ◆ USBPSDCSR

__IOM uint32_t USBPSDCSR

USB Port State Detect Control/Status register, Address offset: 0x044

## ◆ USBPSTAT

__IM uint32_t USBPSTAT

USB Port Status register, Address offset: 0x048

The documentation for this struct was generated from the following file:

- wb32f10x.h