WB32F10x Standard Peripherals Firmware Library

Macros
MCLK_clock_source
WB32F10x_StdPeriph_Driver » RCC » RCC_Exported_Constants

## Macros
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div1 ((uint32_t)0x00000000)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div2 ((uint32_t)0x00000001)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div3 ((uint32_t)0x00000003)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div4 ((uint32_t)0x00000005)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div5 ((uint32_t)0x00000007)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div6 ((uint32_t)0x00000009)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div7 ((uint32_t)0x0000000B)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div8 ((uint32_t)0x0000000D)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div9 ((uint32_t)0x0000000F)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div10 ((uint32_t)0x00000011)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div11 ((uint32_t)0x00000013)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div12 ((uint32_t)0x00000015)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div13 ((uint32_t)0x00000017)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div14 ((uint32_t)0x00000019)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div15 ((uint32_t)0x0000001B)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div16 ((uint32_t)0x0000001D)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div17 ((uint32_t)0x0000001F)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div18 ((uint32_t)0x00000021)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div19 ((uint32_t)0x00000023)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div20 ((uint32_t)0x00000025)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div21 ((uint32_t)0x00000027)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div22 ((uint32_t)0x00000029)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div23 ((uint32_t)0x0000002B)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div24 ((uint32_t)0x0000002D)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div25 ((uint32_t)0x0000002F)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div26 ((uint32_t)0x00000031)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div27 ((uint32_t)0x00000033)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div28 ((uint32_t)0x00000035)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div29 ((uint32_t)0x00000037)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div30 ((uint32_t)0x00000039)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div31 ((uint32_t)0x0000003B)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div32 ((uint32_t)0x0000003D)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div33 ((uint32_t)0x0000003F)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div34 ((uint32_t)0x00000041)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div35 ((uint32_t)0x00000043)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div36 ((uint32_t)0x00000045)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div37 ((uint32_t)0x00000047)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div38 ((uint32_t)0x00000049)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div39 ((uint32_t)0x0000004B)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div40 ((uint32_t)0x0000004D)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div41 ((uint32_t)0x0000004F)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div42 ((uint32_t)0x00000051)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div43 ((uint32_t)0x00000053)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div44 ((uint32_t)0x00000055)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div45 ((uint32_t)0x00000057)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div46 ((uint32_t)0x00000059)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div47 ((uint32_t)0x0000005B)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div48 ((uint32_t)0x0000005D)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div49 ((uint32_t)0x0000005F)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div50 ((uint32_t)0x00000061)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div51 ((uint32_t)0x00000063)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div52 ((uint32_t)0x00000065)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div53 ((uint32_t)0x00000067)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div54 ((uint32_t)0x00000069)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div55 ((uint32_t)0x0000006B)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div56 ((uint32_t)0x0000006D)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div57 ((uint32_t)0x0000006F)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div58 ((uint32_t)0x00000071)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div59 ((uint32_t)0x00000073)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div60 ((uint32_t)0x00000075)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div61 ((uint32_t)0x00000077)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div62 ((uint32_t)0x00000079)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div63 ((uint32_t)0x0000007B)
#define | RCC_MCLKSource_MAINCLK_Div64 ((uint32_t)0x0000007D)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div1 ((uint32_t)0x00000100)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div2 ((uint32_t)0x00000101)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div3 ((uint32_t)0x00000103)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div4 ((uint32_t)0x00000105)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div5 ((uint32_t)0x00000107)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div6 ((uint32_t)0x00000109)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div7 ((uint32_t)0x0000010B)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div8 ((uint32_t)0x0000010D)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div9 ((uint32_t)0x0000010F)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div10 ((uint32_t)0x00000111)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div11 ((uint32_t)0x00000113)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div12 ((uint32_t)0x00000115)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div13 ((uint32_t)0x00000117)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div14 ((uint32_t)0x00000119)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div15 ((uint32_t)0x0000011B)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div16 ((uint32_t)0x0000011D)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div17 ((uint32_t)0x0000011F)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div18 ((uint32_t)0x00000121)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div19 ((uint32_t)0x00000123)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div20 ((uint32_t)0x00000125)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div21 ((uint32_t)0x00000127)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div22 ((uint32_t)0x00000129)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div23 ((uint32_t)0x0000012B)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div24 ((uint32_t)0x0000012D)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div25 ((uint32_t)0x0000012F)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div26 ((uint32_t)0x00000131)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div27 ((uint32_t)0x00000133)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div28 ((uint32_t)0x00000135)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div29 ((uint32_t)0x00000137)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div30 ((uint32_t)0x00000139)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div31 ((uint32_t)0x0000013B)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div32 ((uint32_t)0x0000013D)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div33 ((uint32_t)0x0000013F)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div34 ((uint32_t)0x00000141)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div35 ((uint32_t)0x00000143)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div36 ((uint32_t)0x00000145)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div37 ((uint32_t)0x00000147)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div38 ((uint32_t)0x00000149)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div39 ((uint32_t)0x0000014B)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div40 ((uint32_t)0x0000014D)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div41 ((uint32_t)0x0000014F)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div42 ((uint32_t)0x00000151)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div43 ((uint32_t)0x00000153)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div44 ((uint32_t)0x00000155)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div45 ((uint32_t)0x00000157)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div46 ((uint32_t)0x00000159)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div47 ((uint32_t)0x0000015B)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div48 ((uint32_t)0x0000015D)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div49 ((uint32_t)0x0000015F)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div50 ((uint32_t)0x00000161)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div51 ((uint32_t)0x00000163)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div52 ((uint32_t)0x00000165)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div53 ((uint32_t)0x00000167)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div54 ((uint32_t)0x00000169)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div55 ((uint32_t)0x0000016B)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div56 ((uint32_t)0x0000016D)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div57 ((uint32_t)0x0000016F)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div58 ((uint32_t)0x00000171)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div59 ((uint32_t)0x00000173)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div60 ((uint32_t)0x00000175)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div61 ((uint32_t)0x00000177)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div62 ((uint32_t)0x00000179)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div63 ((uint32_t)0x0000017B)
#define | RCC_MCLKSource_FHSI_Div64 ((uint32_t)0x0000017D)

## Detailed Description