WB32F10x Standard Peripherals Firmware Library

宏定义
TIM_Trigger_Output_Source
WB32F10x_StdPeriph_Driver » TIM » TIM_Exported_Constants

## 宏定义
#define | TIM_TRGOSource_Reset ((uint16_t)0x0000)
#define | TIM_TRGOSource_Enable ((uint16_t)0x0010)
#define | TIM_TRGOSource_Update ((uint16_t)0x0020)
#define | TIM_TRGOSource_OC1 ((uint16_t)0x0030)
#define | TIM_TRGOSource_OC1Ref ((uint16_t)0x0040)
#define | TIM_TRGOSource_OC2Ref ((uint16_t)0x0050)
#define | TIM_TRGOSource_OC3Ref ((uint16_t)0x0060)
#define | TIM_TRGOSource_OC4Ref ((uint16_t)0x0070)
#define | IS_TIM_TRGO_SOURCE(SOURCE)

## 详细描述

## 宏定义说明

## ◆ IS_TIM_TRGO_SOURCE

#define IS_TIM_TRGO_SOURCE | ( |  | SOURCE | ) |

值:
(((SOURCE) == TIM_TRGOSource_Reset) || \
((SOURCE) == TIM_TRGOSource_Enable) || \
((SOURCE) == TIM_TRGOSource_Update) || \
((SOURCE) == TIM_TRGOSource_OC1) || \
((SOURCE) == TIM_TRGOSource_OC1Ref) || \
((SOURCE) == TIM_TRGOSource_OC2Ref) || \
((SOURCE) == TIM_TRGOSource_OC3Ref) || \
((SOURCE) == TIM_TRGOSource_OC4Ref))